	보도자료	http://www.mke.go.kr
2013년 2월 7일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.
자료문의 : 장금영 제품안전조사과장(02-509-7250), 이위로연구관(7251), 김석무 사무관(7253) 2.6일(수) 11:00시 한국기계전기전자시험연구원 리콜제품 전시 및 설명 예정

감전 및 화재 위험있는 전기장판, 제 기능 못하는 고령자용품 등 14개 제품 리콜명령

□ 기술표준원(원장 : 서광현)은 안전성조사 계획에 따라 전기장판, 전기방석 등의 전기용품과 고령자용 지팡이, 다운재킷 등의 공산품 238개 제품을 대상(공산품 : 125개, 전기용품 : 113개)으로 안전성조사를 실시

ㅇ 조사 결과, 전기장판(1), 전기매트(2), 전기요(3), 전기방석(3), 전기스토브(2), 여성구두(1), 고령자용 지팡이(1), 고령자용 의자(1) 등 14개 제품은 소비자 안전 등에 위해가 있다고 판단하여 리콜조치(리콜조치율 : 5.9%)함

□ 리콜조치된 전기용품의 결함내용은 다음과 같음

ㅇ 전기장판 1개, 전기요 3개 제품은 인증받을 당시와 다른 온도조절기 사용으로 충전부(전기가 충전되거나 흐를 수 있는 부분)가 노출되어 제품 사용시 감전의 위험이 있음

ㅇ 전기매트 2개 제품은 열선온도와 취침시 표면온도의 기준치 초과, 절연내력의 파괴로 화재, 화상 및 감전의 위험이 있음

ㅇ 전기방석 3개 제품은 제품의 이상작동을 방지하는 바이메탈, 퓨즈 등 안전에 중요한 부품이 인증당시와 다르게 변경되거나 누락되었으며, 열선온도가 기준치를 초과하여 화재, 화상의 위험이 있음

ㅇ 전기스토브 1개 제품은 스틸 손잡이로 높은 열이 전도되어 사용자의 손에 화상 우려가 있으며, 다른 1개는 주요 부품인 온도과상방지장치가 변경되어 이상 운전이 되는 등 화재 위험이 있음

□ 또한, 리콜조치된 공산품의 결함내용은 다음과 같음

ㅇ 여성구두 1개 제품은 발암분류기준(국제암연구소, IARC) 최상위 그룹으로 분류된 6가 크로뮴이 기준치 보다 크게 상회(약 37배 초과)되어 소비자의 안전에 위해가 있음

ㅇ 고령자용 지팡이 1개, 고령자용 목욕의자 1개 제품은 접합부 파손, 부러짐 등이 발생하여 고령자가 제품 사용시 낙상 등의 사고 발생 위험이 있음

□ 이번 리콜명령의 구체적인 내용은 제조업체(또는 수입업체)가 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 이미 판매된 제품에 대해서는 수리하거나 다른 제품으로 교환하여 주는 것임

□ 기술표준원은 리콜 제품에 대한 정보를 제품안전포털시스템(www.safetykorea.kr)에 공개하며,

ㅇ 위해상품판매차단시스템에 해당제품 바코드 등 제품 정보를 등록하여 전국 대형유통매장에서의 판매를 즉시 차단할 예정임

□ 또한, 기술표준원은 부적합률이 높은 전기장판, 전기매트, 전기요, 전기방석 등 전기장판류 제품을 ‘13년 중점관리품목으로 지정하고 특별점검을 실시할 예정임

ㅇ 특별점검은 제품이 집중적으로 제조되는 기간(‘8~10월)에 공장방문 및 샘플 채취하여 안전성조사를 실시함으로써 불량제품의 유통을 사전에 차단할 계획임

※ 붙임 : 안전성조사 결과 리콜조치 대상제품

붙임		안전성조사결과 리콜조치 대상제품(14개)

□ 전기장판

순번	제조 (수입)업체	제조국	모델명	부적합내용	제품사진
1	우리플러스	한국	TAU-016	○ 충전부 노출 - 충전부(커넥터)에 프로브13 접속됨 □ 기준치 : 프로브B 접촉금지 ○ 온도조절기 임의변경

□ 전기매트

순번	제조 (수입)업체	제조국	모델명	부적합내용	제품사진
1	㈜금강 생명과학	한국	KKM-300	○ 온도상승 부적합 - 열선 온도 : 111℃ □ 기준치 : 105℃ - 취침시 표면 : 73℃ □ 기준치 : 37℃ ○ 온도조절기 임의변경
2	한일의료기㈜	한국	HI-1261C	○ 온도상승 부적합 - 열선 온도 : 118℃ □ 기준치 : 105℃ ○ 절연내력에 부적합 - 절연내력이 파괴됨 □ 기준치 : 절연내력이 파괴되지 않을것 ○ 온도조절기 임의변경

□ 전기요

순번	제조 (수입)업체	제조국	모델명	부적합내용	제품사진
1	대호플러스	한국	DHJ-4000	○ 충전부 노출 - 충전부(커넥터)에 프로브13 접속됨 □ 기준치 : 프로브B 접촉금지 ○ 온도조절기 임의변경
2	우리플러스	한국	TAU-013	○ 충전부 노출 - 충전부(커넥터)에 프로브13 접속됨 □ 기준치 : 프로브B 접촉금지 ○ 온도조절기 임의변경
3	덕창전자	한국	SM-1007P	○ 충전부 노출 - 충전부(커넥터)에 프로브13 접속됨 □ 기준치 : 프로브B 접촉금지 ○ 온도조절기 임의변경

□ 전기방석

순번	제조 (수입)업체	제조국	모델명	부적합내용	제품사진
1	오파로스	한국	OPR005	○ 온도상승 부적합 - 열선 온도 : 107℃ □ 기준치 : 100℃ ○ 누설전류 및 절연내력에 부적합 - 누설전류 : 1mA 이상 □ 기준치 : 1mA - 절연내력이 파괴됨 □ 기준치 : 절연내력이 파괴되지 않을것 ○ 중요부품(바이메탈, 컨넥터)변경
2	한일전기	한국	DHI-400	○ 온도상승 부적합 - 열선 온도 : 113℃ □ 기준치 : 100℃ ○ 누설전류 및 절연내력에 부적합 - 누설전류 : 1mA 이상 □ 기준치 : 1mA - 절연내력이 파괴됨 □ 기준치 : 절연내력이 파괴되지 않을것 ○ 중요부품(바이메탈, 퓨즈) 누락 등
3	동천의료기	한국	DC-103	○ 온도상승 - 열선온도 : 118.6 ℃ □ 기준: 100 ℃ ○ 중요부품(바이메탈, 퓨즈) 누락

□ 전기스토브

순번	제조 (수입)업체	제조국	모델명	부적합내용	제품사진
1	(주)나우이엘	한국	NE-JC450	○ 온도상승 - 손잡이(메탈) 온도 초과 □ 기준치 : 35 K □ 측정치 : 57.6 K ○ 중요부품(히터) 변경
2	Ningbo Cetus Electric Appliance Co.,Ltd	중국	LM- E1000CT	○안정성 및 기계적위험 - 15도 경사에서 넘어짐 ○ 이상운전 - 50cm 떨어진 벽면의 온도 초과 기준: 70K /·측정: 85K ○ 중요부품 변경(thermal citout) 및 누락(캐패시터)

□ 여성구두

순번	제조 (수입)업체	제조국	모델명	부적합내용	제품사진
1	(주)아이디룩	한국	KYA6289 -00289	ㅇ 6가 크로뮴 함량 초과 - 17.8mg/kg(깔창가죽) (기준 0.5 이하(인조)) ㅇ 표시사항 오표기 - 가죽종류 : 염소가죽 (표시사항 : 양가죽)

□ 고령자용 지팡이

순번	제조 (수입)업체	제조국	모델명	부적합내용	제품사진
1	평화양행	한국	-	ㅇ 손잡이 굽힘시험 - 손잡이 파손 (기준 : 변형이 없을 것) ㅇ 압축하중시험 - 접합부 파손 (기준 : 변형이 없을 것) ㅇ 표시사항 누락 - 모델명

□ 고령자용 목욕의자

순번	제조 (수입)업체	제조국	모델명	부적합내용	제품사진
1	㈜대세엠.케어	중국	보급형 U자형(CA352L)	ㅇ등받이 정적강도 - 균열발생 ㅇ등받이 내구성 - 균열발생 (기준 : 각 부위에 2 mm 이상의 균열 및 전도가 없을 것) ㅇ 표시사항 누락 - 사용상주의사항, 취급성명서