이 자료는 11월 6일(목) 조간부터 사용하시기 바랍니다. (방송·인터넷 매체는 11월 5일 12시)
희망의 새 시대 소비자와 함께 행복한 세상을 만들어갑니다. 보도자료
2014년 11월 5일(수)	담당	시험검사국 기계전기팀 조경록 팀 장(☎043)880-5910)
홍보팀 ☎043)880-5641~4		조동수 선임연구원 (☎043)880-5915)

전동칫솔, 품질 및 유지비용 등 꼼꼼히 따져봐야

< ‘비교공감’ 제2014-13호, 전동칫솔 품질 비교정보 제공 >

■ 일부제품, 모 끝 다듬질 품질이 상대적으로 미흡한 것으로 나타나

○ 시험 대상제품 중 7개 제품이 ‘보통’ 이상 수준이었으나, ‘소닉케어(헬시화이트 HX6731)’ 와 ‘파나소닉(EW-DL82)’ 제품은 상대적으로 미흡한 것으로 나타났다.

■ 소음은 복합적으로 작동하는 회전왕복식 제품이 상대적으로 큰 편

○ 회전왕복식인 ‘암앤해머 스핀브러쉬(프로화이트닝 EX Soft)’와 ‘오랄비(크로스액션파워 항균칫솔)’ 제품이 각각 61, 59 dB로 소음이 다른 제품에 비해 상대적으로 컸다.

■ 업체별 진동수 표시방법이 다른 것으로 나타나

○ 전동칫솔의 진동수를 왕복횟수로 표시하는 업체가 있는 반면, 편도의 움직임으로 표시하는 업체도 있었다.

- 제품의 진동수를 31,000회로 표시한 제품을 왕복기준으로 측정해본 결과, 진동수가 약 16,000회인 것으로 나타났다.

■ 연간 칫솔모 교체비용은 제품간 최대 4배 차이

○ 칫솔모 교체비용의 분포는 연간 4회 교체 시 8,200원(테스코 : 프로테크 전동칫솔) ∼ 33,070원 (소닉케어 : 헬시화이트 HX6731)으로 나타나 제품 간 최대 4배 차이가 났고, 일부 충전식 제품은 충전지를 교환하려면 본체 전체를 교환해야 하기 때문에 A/S비용이 높았다.

전동칫솔은 전기적인 힘에 의해 수천에서 수만회 칫솔을 진동 또는 회전시켜 구강내 치아와 잇몸을 청결히 하는 제품으로, 구강건강에 대한 관심이 높아지면서 전동칫솔에 대한 소비자의 관심이 증가하고 있으나 전동칫솔에 대한 종합적인 상품정보는 미흡한 실정이다.

한국소비자원(www.kca.go.kr)은 소비자에게 합리적인 제품선택 정보를 제공하기 위해 시중에 판매되고 있는 전동칫솔을 대상으로 칫솔모 품질, 배터리 품질, 소음 및 방수 성능 등을 시험했다.

‘전동칫솔’에 관한 품질비교정보는 경제혁신 3개년 계획 및 정부 3.0 달성 차원에서 공정거래위원회의 ‘스마트컨슈머(www.smartconsumer.go.kr)’내 ‘비교공감’ 란을 통해 소비자에게 제공될 예정이다.

1. 시험대상 제품

□ 전동칫솔을 사용 중인 소비자 1,000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과, 제품 선호도가 높은 충전식 전동칫솔(5종)과 대형유통마트*에서 쉽게 구입할 수 있는 건전지식 전동칫솔(5종) 등 8개 업체, 10종 제품을 선정하였다.

* 롯데마트, 이마트, 코스트코, 킴스클럽, 하나로클럽, 홈플러스

<시험대상 제품>

전원 방식 <주1>	작동 방식 <주2>	브랜드	판매업체	제조국	모델명	구입가격(원/개)
						전동 칫솔	교체 칫솔모
충전식	음파식	소닉케어	필립스코리아	중국	헬시화이트 HX6731	99,800	8,270
		오랄비	한국피앤지	중국	펄소닉 S26	114,100	6,490
		워터픽	제일	중국	센소닉 SR-1000K	168,000	7,500
		파나소닉	파나소닉 코리아	일본	EW-DL82	115,760	7,000
	회전 진동식	오랄비	한국피앤지	독일	프로페셔널케어 3000	105,350	6,780
건전지식	음파식 <주3>	시스테마	씨제이라이온	태국	음파진동 어시스트 브러시	20,000	3,250
		페리오	엘지생활건강	중국	아이브러시 음파진동칫솔	19,900	4,150
	회전식	테스코	홈플러스	중국	프로테크 전동칫솔	9,900	2,050
	회전 왕복식	암앤해머 스핀브러쉬	유한양행	중국	프로화이트닝 EX Soft	9,730	5,730
		오랄비	한국피앤지	중국	크로스액션파워 항균칫솔	11,160	4,330
<주1>․ 충전식 : 충전지가 내장된 전동칫솔을 충전기에 거치하여 충전하면서 사용하는 방식 ․ 건전지식 : 건전지를 이용하여 사용하는 방식 <주2>․ 음파식 : 미세한 음파진동으로 닦아주는 방식 ․ 회전식 : 둥근 칫솔모가 좌우회전하면서 닦아주는 방식 ․ 회전진동식 : 회전식과 같이 작동함과 동시에 앞뒤로 진동하여 닦아주는 방식 ․ 회전왕복식 : 칫솔모의 일부는 좌우회전하면서, 일부는 상하로 움직여 닦아주는 방식 <주3> 해당 제품은 다른 전동칫솔에 비해 크기가 작은 소형 제품임 <주4> 시험대상제품의 구입 시기는 2014년 5월임

2. 시험 항목 및 방법

□ 시험 항목 및 방법은 학계, 시험 관계자 등 전문가로 구성된 전문위원회의 검토를 거쳐 결정하였다.

<평가요소별 시험 방법>

시험항목

시험방법

칫솔모 품질

①모 끝 다듬질

o 칫솔모 끝의 다듬질 정도 측정

- 칫솔모 끝이 날카롭지 않은 양호한 칫솔모 비율 측정

<모 끝 다듬질 평가 기준>
구분	특징	유형 예
양호	모 끝이 날카롭지 않고 둥글게 다듬어짐
미흡	모 끝이 날카롭거나 모양이 불량함

②강모다발의 유지력

o 칫솔모 다발을 당길 때, 빠지지 않고 유지할 수 있는 힘 측정

- KS P ISO 20127(전동칫솔) 준용

배터리 품질

③사용가능시간

o 1회 충전 또는 건전지 교체로 사용 가능 시간 측정

- (충전식 제품) 완전방전 상태에서 1회 충전 후 사용 가능 시간 측정

- (건전지식 제품) 새 건전지로 교체 후 사용 가능 시간 측정

④충전시간

o 완전히 충전되는데 걸리는 시간 측정

⑤대기전력

o 충전식 제품에 대해 충전기에 전동칫솔을 거치한 상태에서의  대기전력 측정

⑥소음

o 전동칫솔 작동 중 발생하는 최대 소음 측정(무부하 상태)

⑦구조 및 외관

o 구조 및 끝마무리 가공 상태 등 제품의 이상여부 확인

⑧화학적 노출에 대한 저항성

o 칫솔 머리 부분을 화학용액에 24시간 담근 후, 0.5 J의 충격에 이상이 없는 지 확인

- KS P ISO 20127(전동칫솔) 준용

* 0.5 J은 0.1 kg의 물체를 50 ㎝ 높이에서 떨어뜨릴 때 가해지는 에너지에 해당함

⑨방수

o 물 튀김*과 분사** 및 침수*** 상태에서 제품의 방수여부를 확인

* 전동칫솔 주변에 샤워기를 이용하여 분당 10 L의 물을 4분간 뿌림

** 전동칫솔에 직접 분당 12.5 L의 물을 2분간 뿌림

*** 1 m 깊이에 30분간 침수시켜 방수 여부를 확인

⑩진동수

o 1분간 진동하는 횟수 측정

⑪무게 및 크기

o 제품 실사용 상태의 무게 측정

- 배터리가 포함된 전동칫솔 본체 + 칫솔모 무게

o 전동칫솔 및 칫솔모 머리 부분의 크기 측정

- 전동칫솔 : 전체길이 및 앞뒤와 좌우너비 중 큰 부분의 길이

- 칫솔머리 : 칫솔모를 위에서 봤을 때, 좌우너비와 높이

3. 시험 결과

전동칫솔 종합평가표 – 충전식 제품

작동방식 브랜드(국가) 판매업체 모델명 제 조 시험항목 국			음파식				회전진동식
			소닉케어 (네덜란드)	오랄비 (독일)	워터픽** (미국)	파나소닉 (일본)	오랄비 (독일)
			필립스 코리아	한국피앤지	제일	파나소닉 코리아	한국피앤지
			헬시화이트 HX6731	펄소닉 S26	센소닉 SR-1000K	EW-DL82	프로페셔널 케어3000
			중국	중국	중국	일본	독일
칫솔모 품질	모 끝 다듬질		★	★★	★★★	★ <주1>	★★
	강모다발의 유지력		○	○	○	○	○
배터리 품질	충전 후 사용가능시간[분]		165	49	29	137	51
	방전 후 충전시간 [시간]		16	12	12	17	13
대기전력[W] (충전기에 전동칫솔 거치)			0.5	0.9	1.0	0.3	1.1
소음[dB]			36	49	50	44	52
구조·외관, 화학적 노출 저항성 및 방수 <주2>			○	○	○	○	○
제품 특징	진동수[횟수/분]		16,000	16,000	16,000	16,000	5,000(회전)/ 20,000
	무게[g]		143	139	204	84	132
	크기 [mm]	칫솔 (길이×굵기)	248×33	242×30	264×36	207×29	232×32
		칫솔머리 (너비×높이)	10×16	12×16	13×18	11×16	14×20
전동칫솔 구입가격[원/개]*			99,800	114,100	168,000	115,760	105,350
교체칫솔모 구입가격[원/개]*			8,270	6,490	7,500	7,000	6,780
[기호의 표시] ★★★ (상대적 우수) ★★ (보통) ★ (상대적 미흡) ○ : 전기용품안전기준 또는 한국산업표준(KS)에 적합하거나 사용에 문제없음
<주1> 미세모와 일반모가 절반씩 섞인 모다발(전체 23다발 중 8다발)이 있는 제품임 <주2> ‘구조 및 외관’, ‘화학적 노출에 대한 저항성(칫솔의 머리 부분을 화학약품에 장시간 노출시킨 후, 충격을 가해 이상이 없는 지 확인)’, ‘방수(물 튀김과 분사 및 침수상태에서 방수 여부)’ 등을 확인하는 시험
* 온라인 가격비교 사이트를 통해 구입(2014년 5월 중) ** 해당제품은 단종됨(현재 재고소진중임)

전동칫솔 종합평가표 – 건전지 식제품

작동방식 브랜드(국가) 판매업체 모델명 제 조 시험항목 국			음파식		회전식	회전왕복식
			시스테마 (한국)	페리오 (한국)	테스코 (영국)	암앤해머 스핀브러쉬 (미국)	오랄비 (독일)
			씨제이 라이온	엘지생활 건강	홈플러스	유한양행	한국 피앤지
			음파진동 어시스트 브러시	아이브러시 음파진동 칫솔	프로테크 전동칫솔	프로 화이트닝 EX Soft	크로스액션 파워 항균칫솔
			태국	중국	중국	중국	중국
칫솔모 품질	모 끝 다듬질		<주1>	★★<주2>	★★	★★	★★
	강모다발의 유지력		○	○	○	○	○
건전지 교체 후 사용가능시간[분]			620	1,493	620	585	438
소음[dB]			24	31	48	61	59
구조·외관, 화학적 노출 저항성 및 방수 <주3>			○	○	○	○	○
제품 특징	진동수[횟수/분]		9,000	11,000	5,000 (회전)	4,000 (회전,왕복)	7,000 (회전,왕복)
	무게[g]		31	32	124	114	70
	크기 [mm]	칫솔 (길이×굵기)	191×16	147×20	208×35	211×36	201×22
		칫솔머리 (너비×높이)	11×16	10×13	14×18	14×18	14×20
	사용건전지		AAA×1개 (1.5 V)	AAA×1개 (1.5 V)	AA×2개 (3.0 V)	AA×2개 (3.0 V)	AA×1개 (1.5 V)
전동칫솔 구입가격[원/개]*			20,000	19,900	9,900	9,730	11,160
교체칫솔모 구입가격[원/개]*			3,250	4,150	2,050	5,730	4,330
[기호의 표시] ★★★ (상대적 우수) ★★ (보통) ★ (상대적 미흡) ○ : 전기용품안전기준 또는 한국산업표준(KS)에 적합하거나 사용에 문제없음
<주1> 해당 제품은 ‘미세모로만 구성된 칫솔모’로서 평가에서 제외함 <주2> 미세모와 일반모가 절반씩 섞인 모다발로 칫솔모 전체가 구성된 제품임 <주3> ‘구조 및 외관’, ‘화학적 노출에 대한 저항성(칫솔의 머리 부분을 화학약품에 장시간 노출시킨 후, 충격을 가해 이상이 없는 지 확인)’, ‘방수(물 튀김과 분사 및 침수상태에서 방수 여부)’ 등을 확인하는 시험
* 대형마트에서 구입(2014년 5월 중)

일부제품, 모 끝 다듬질 품질이 상대적으로 미흡

□ 시험 대상제품 중 7개 제품이 ‘보통’이상 수준이었으나, ‘소닉케어(헬시화이트HX 6731)’와 ‘파나소닉(EW-DL82)’ 제품은 상대적으로 미흡한 것으로 나타났다.

ㅇ 칫솔모 끝이 날카로운 칫솔을 사용할 경우 잇몸 및 치아 손상을 유발할 수 있으므로 칫솔모 끝을 다듬는 것은 1분에 수천~수만 회 움직이는 전동칫솔의 안전한 사용을 위해 중요한 부분이다.

<모 끝 다듬질 상태 예>
다듬질이 양호한 모	다듬질이 미흡한 모	미세모

ㅇ 칫솔모 끝이 날카롭지 않고 양호하게 다듬어졌는지를 알아보기 위해 칫솔모 끝의 다듬질 정도를 시험한 결과, 대부분의 제품은 ‘보통’이상인 것으로 평가되었으나, ‘소닉케어(헬시화이트 HX6731)’와 ‘파나소닉(EW-DL82)’ 등 2개 제품은 상대적으로 ‘미흡’한 것으로 평가되었다.

<모 끝 다듬질 평가결과>
★★★(상대적 우수)	★★(보통)	★(상대적 미흡)
워터픽 (센소닉 SR-1000K)	-오랄비(펄소닉 S26) -오랄비 (프로페셔널케어3000) -페리오(아이브러시 음파진동칫솔) -테스코(프로테크 전동칫솔) -암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft) -오랄비(크로스액션파워 항균칫솔)	-소닉케어 (헬시화이트 HX6731) -파나소닉(EW-DL82)
<주> 칫솔모 전체가 미세모인 ‘시스테마(음파진동 어시스트브러시)’는 평가에서 제외함

회전왕복식 제품, 상대적으로 소음이 커

□ 작동방식이 회전왕복식(칫솔모의 일부는 좌우회전하면서, 일부는 상하로 움직여 닦아주는 방식)인 제품은 59 ~ 61 dB 수준으로 다른 제품에 비해 상대적으로 소음이 컸다.

ㅇ 작동방식이 회전왕복식인 ‘암앤해머 스핀브러쉬(프로화이트닝 EX Soft)’, ‘오랄비(크로스액션파워 항균칫솔)’ 제품은 각각 61, 59 dB로 소음이 컸다.

ㅇ 반면에 음파식 중 소형 제품인 ‘시스테마(음파진동어시스트브러시)’와 페리오(아이브러시음파진동칫솔)‘ 제품은 각각 24, 31 dB로 소음이 작았다.

ㅇ 전원방식이 충전식인 제품 중, 음파식인 ‘소닉케어(헬시화이트 HX6731)’ 제품은 36 dB로 소음이 가장 작았으며, 회전진동식인 ‘오랄비(프로페셔널케어3000)’ 제품은 52 dB로 소음이 가장 컸다.

ㅇ 이외에도 소음은 전동칫솔의 진동세기, 진동수 등에 따라 다를 수 있다.

<전동칫솔 소음시험결과>
작동방식	브랜드 (모델명)	소음[dB]	소비전력[W]	전원방식
음파식	소닉케어 (헬시화이트 HX6731)	36	0.6	충전식
	오랄비 (펄소닉 S26)	49	0.8
	워터픽 (센소닉 SR-1000K)	50	2.9
	파나소닉 (EW-DL82)	44	0.6
	시스테마 (음파진동 어시스트브러시)	24	0.2	건전지식
	페리오 (아이브러시 음파진동칫솔)	31	0.1
회전식	테스코 (프로테크 전동칫솔)	48	0.6
회전진동식	오랄비 (프로페셔널케어3000)	52	1.3	충전식
회전왕복식	암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft)	61	0.8	건전지식
	오랄비 (크로스액션파워 항균칫솔)	59	0.4
<주> 소음은 칫솔모에 하중을 가하지 않은 상태로 작동시키면서 칫솔로부터 1 m 떨어진 5지점 (전, 후, 좌, 우, 위)에서 측정하여 평균한 값임

업체별 진동수 표시방법이 다른 것으로 나타나

□ 전동칫솔의 진동수를 측정해본 결과 1분당 4,000 ~ 20,000회까지 제품별 차이가 있었다.

ㅇ 음파식 제품은 1분당 9,000 ~ 16,000회, 회전식(회전진동식, 회전왕복식 포함) 제품의 회전움직임은 4,000 ~ 7,000회로 제품별 차이가 있었다.

ㅇ 다만, 전동칫솔의 진동수가 높을수록 잘 닦인다거나, 전동칫솔의 최적 진동수는 어느 정도인지에 대해 대외적으로 인정된 학술적 연구결과는 아직 없다.

* 진동수는 칫솔을 치아에 가하는 압력에 따라 변할 수 있고, 세정효과는 사람에 따라 사용하는 방법에 차이가 있는 등, 측정에 있어 변수가 많아 진동수와 세정력의 관계에 대한 임상적인 평가는 어려움

<전동칫솔 진동수>
전원 방식	작동 방식	브랜드 (모델명)	진동수 [진동/분]
			측정치<주>	표시치
충전식	음파식	소닉케어 (헬시화이트 HX6731)	16,000	31,000
		오랄비 (펄소닉 S26)	16,000	31,000
		워터픽 (센소닉 SR-1000K)	16,000	표시 없음
		파나소닉 (EW-DL82)	16,000	31,000
	회전 진동식	오랄비 (프로페셔널케어3000)	5,000(회전)/ 20,000	8,800(회전) / 40,000
건전지식	음파식	시스테마 (음파진동 어시스트브러시)	9,000	9,000
		페리오 (아이브러시 음파진동칫솔)	11,000	16,000
	회전식	테스코 (프로테크 전동칫솔)	5,000(회전)	5,000(회전)
	회전 왕복식	암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft)	4,000 (회전,왕복)	표시 없음
		오랄비 (크로스액션파워 항균칫솔)	7,000 (회전,왕복)	표시 없음
<주> 진동수는 왕복횟수 기준임

□ 제품에 표시하는 진동수 표시 방법에 업체별로 차이 있어

ㅇ 제품 등에 표시된 진동수와 측정한 결과가 약 2배 가량의 차이가 있는 제품들이 있었는데, 이는 일부 업체에서 진동수를 왕복기준이 아닌 편도기준으로 계산하였기 때문이다.

ㅇ 진동수를 표시하는 방법(왕복기준, 편도기준)이 업체별로 달라 소비자의 혼동을 초래할 수 있으므로, ‘진동’이라는 용어의 정의에 맞게 단위시간당 왕복횟수를  기준으로 표시할 필요가 있다.

* 진동수 : 단위 시간에 진동하는 횟수로서 진동 운동에서 물체가 왕복 운동을 할 때 1초 동안 왕복하는 횟수 (출처: 과학용어사전, 뉴턴편집부, 현춘수, 2010.4)

칫솔모 교체비용 및 업체별 A/S비용에 차이 많아

□ 연간 칫솔모 교체비용이 제품간 최대 4배 차이

ㅇ 전동칫솔의 교체용 칫솔모 가격은 2,050원 ~ 8,270원으로, 약 3개월마다 교체하는 경우 1년에 8,200원 ~ 33,070원으로 최대 4배까지 차이가 있었다.

<전동칫솔 관련 소요비용> [단위 : 원]
전원방식	작동 방식	브랜드 (모델명)	칫솔모 교체비용 <주1>	충전지 교체 A/S비용 <주2>
충전식	음파식	소닉케어 (헬시화이트 HX6731)	33,070	59,000(본체교환)
		오랄비 (펄소닉 S26)	25,940	90,000(본체교환)
		워터픽 (센소닉 SR-1000K)	30,000	20,000
		파나소닉 (EW-DL82)	28,000	20,200
	회전진동식	오랄비 (프로페셔널케어3000)	27,100	50,000(본체교환)
건전지식	음파식	시스테마(음파진동 어시스트브러시)	13,000	해당 없음
		페리오(아이브러시 음파진동칫솔)	16,600
	회전식	테스코 (프로테크 전동칫솔)	8,200
	회전왕복식	암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft)	22,900
		오랄비 (크로스액션파워 항균칫솔)	17,310
<주1> 칫솔모 교체비용은 1년에 4회 교체하는 것을 기준으로 한 것이며, 구입비용은 구입시점, 장소 등의 조건에 따라 달라질 수 있음 (칫솔모 가격은 10원 단위로 반올림한 가격임) <주2> 품질보증기간 이후 유상수리 기준

□ 일부제품, 충전지 성능저하 시 전동칫솔 본체를 교환해야

ㅇ 충전식 전동칫솔의 경우, 충전지 성능저하로 A/S를 받을 때 충전지만 교체 해 주는 제품이 있는 반면, 본체를 교환해야만 하는 제품도 있어 A/S비용 측면에서 제품별로 차이가 있었다.

ㅇ 충전지만 교환해주는 업체의 경우 약 20,000원에 수리가 가능하지만 본체를 교환해주는 경우에는 A/S비용이 50,000원에서 90,000원까지로 나타났고, 특히 오랄비(펄소닉 S26) 제품은 완제품 구입가격(114,100원)과 큰 차이가 없었다.

* (해당업체 의견) 한국피앤지(오랄비)에서는 제품 분해·재조립을 통해 수리하는 경우 방수성능에 문제가 있을 수 있어 새 제품으로 교환하여 A/S 하기 때문이며, 필립스코리아(소닉케어)는 국내에서는 수리를 하지 않아 새 제품으로 교환하는 정책을 취하기 때문이라고 확인되었다.

강모다발 유지력, 화학적 노출 저항성, 방수 시험 결과 전 제품 이상 없어

□ 강모다발 유지력

ㅇ 양치질 중 칫솔모 다발이 쉽게 빠지지 않는지를 알아보기 위해 강모다발의 유지력을 측정해 본 결과, 전 제품이 한국산업규격(KS)의 기준을 만족하였다.

□ 화학적 노출 저항성

ㅇ 화학성분(치약성분)에 장시간 노출시 제품이 취약해지지 않는지 여부를 확인 해 본 결과, 전 제품이 한국산업규격(KS)의 기준을 만족하였다.

□ 방수

ㅇ 전동칫솔의 실제 사용상황을 반영하여, 물 튀김과 분사 및 침수 상태로 구분 하여 시험한 결과, 전 제품에서 이상이 없는 것으로 나타났다.

□ 구조 및 외관

ㅇ 전동칫솔에 대해 구조 및 끝마무리 가공 상태에 이상이 있는지를 확인해 본 결과, 전 제품에서 이상이 없는 것으로 나타났다.

배터리 품질, 대기전력 등 제품 간 차이 있어

□ 사용가능시간(충전 후 또는 건전지 교환 후)은 제품별 차이 커

ㅇ 충전식 전동칫솔을 완전히 충전한 후 칫솔에 하중을 가하지 않은 상태로 사용가능시간을 측정해본 결과, 29분 ~ 165분의 분포로 나타나 제품별 차이가 컸다.

- 충전식 제품 중에서 사용가능시간이 가장 긴 제품은 ‘소닉케어(헬시화이트 HX6731)’ 제품으로 165분이었고, 가장 짧은 제품은 워터픽(센소닉 SR-1000K)’ 제품으로 29분이었다.

- 사용가능시간은 전동칫솔의 세기, 배터리용량 등에 따라 다를 수 있으므로 제품선택 시 이를 함께 고려해야한다.

ㅇ 한편, 충전식 전동칫솔에 대해 배터리가 방전된 상태에서 완전히 충전하는데 걸리는 시간을 측정한 결과, 12 ~ 17시간의 분포를 보였고, 충전기 플러그를 연결한 상태에서 소모되는 대기전력을 측정해본 결과 0.3 W ~ 1.1 W 수준으로 나타났다.

<충전식 제품의 사용가능시간, 충전시간 및 대기전력>
작동 방식	브랜드 (모델명)	충전 후 사용 가능시간 [분] (소비전력)	충전시간 [시간] (표시 배터리 전압 및 용량)	대기전력 [W] (충전기에 전동칫솔 거치 시)
음파식	소닉케어 (헬시화이트 HX6731)	165 (0.6 W)	16 (3.6 V / 680 mAh)	0.5
	오랄비 (펄소닉 S26)	49 (0.8 W)	12 (3.6 V / 500 mAh)	0.9
	워터픽 (센소닉 SR-1000K)	29 (2.9 W)	12 (2.4 V / 1300 mAh)	1.0
	파나소닉 (EW-DL82)	137 (0.6 W)	17 (3.6 V / 500 mAh)	0.3
회전 진동식	오랄비 (프로페셔널케어3000)	51 (1.3 W)	13 (1.2 V / 1100 mAh)	1.1
<주> 사용가능시간은 사용조건에 따라 달라질 수 있고, 시험결과는 동일 조건에서의 수치이며, 강약모드 중 강한 모드로 실시함

ㅇ 건전지식 전동칫솔에 새 건전지를 넣은 후 사용가능시간을 측정해본 결과, 438분 ~ 1,493분으로 제품별 차이가 컸다.

- ‘페리오(아이브러시 음파진동칫솔)’ 제품은 사용시간이 1,493분으로 가장 길었으며, ‘오랄비(크로스액션파워 항균칫솔)‘ 제품은 438분으로 가장 짧았다.

- 사용되는 건전지 수가 같다면 사용가능시간이 짧을수록 건전지 교체비용이 많이 들어간다. 단, 사용가능시간은 전동칫솔의 세기 등에 따라 다를 수 있으므로 제품선택 시 이를 함께 고려해야한다.

<건전지식 제품의 사용가능시간>
작동방식	브랜드(모델명)	건전지 교체 후 사용가능시간 [분] (소비전력)	사용건전지 [V]
음파식	시스테마 (음파진동 어시스트브러시)	620 (0.2 W)	1.5 (AAA×1개)
	페리오 (아이브러시 음파진동칫솔)	1,493 (0.1 W)	1.5 (AAA×1개)
회전식	테스코 (프로테크 전동칫솔)	620 (0.6 W)	3.0 (AA×2개)
회전 왕복식	암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft)	585 (0.8 W)	3.0 (AA×2개)
	오랄비 (크로스액션파워 항균칫솔)	438 (0.4 W)	1.5 (AA×1개)
<주1> 사용하는 건전지 및 사용조건에 따라 차이가 있을 수 있으며, 시험결과는 동일조건에서의 수치임 <주2> 시험에 사용한 건전지는 시중에서 쉽게 구입할 수 있는 ‘듀라셀(디럭스)’ 제품임

4. 안전한 사용을 위한 주의사항

<감전사고 예방을 위한 주의사항>

○ 충전기를 욕조 등 물에 쉽게 빠질 수 있는 곳의 근처에 놓지 말고, 만일 충전기가 빠진 경우에는 손으로 꺼내지 않는다.

○ 충전기를 플러그에 연결한 채 물로 세척하지 말고, 물이 묻은 손으로 플러그를 꽂거나 분리하지 않는다.

<치아와 잇몸 손상 예방을 위한 주의사항>

○ 구강질환이 있는 사용자는 의사와 상담 후 사용하고, 출혈이 심하거나 지속되면 사용을 중단한다.

○ 전동칫솔을 강하게 누르거나 장시간 같은 곳을 닦지 않는다.

○ 연마제가 많이 포함된 치약(미백용 치약 등)과 함께 사용하지 않는다.

<기타 주의사항>

○ 칫솔모를 오랜 기간 동안 교체하지 않으면, 위생에 좋지 않고 칫솔모가 파손될 수도 있으며 양치 효과도 떨어질 수 있으므로 약 3개월 단위로 주기적으로 교체할 것을 권한다.

○ 잘못된 조작으로 인한 상해를 막기 위해 어린이 등 보호가 필요한 사람은 사용하지 않거나 사용 시 보호자의 감독 하에 사용하도록 한다.

○ 건전지 교체 시, 제품에 물이 들어가 고장 날 수 있으므로, 방수를 위한 고무부품 등이 잘 결합되었는지 확인해야한다.

5. 전동칫솔 구매가이드

(1) 충전식 제품

브랜드(모델명)		소닉케어 (헬시화이트 HX6731)	오랄비 (펄소닉 S26)	워터픽 (센소닉 SR-1000K)	파나소닉 (EW-DL82)	오랄비 (프로페셔널케어3000)
판매업체		필립스코리아	한국피앤지	제일	파나소닉코리아	한국피앤지
제품사진
작동방식		음파식	음파식	음파식	음파식	회전진동식
모 끝 다듬질		★	★★	★★★	★ (미세모와 일반모가 섞인 혼합모)	★★
강모다발의 유지력		기준 적합	기준 적합	기준 적합	기준 적합	기준 적합
충전 후 사용가능시간		165 분	49 분	29 분	137 분	51 분
방전 후 충전시간		16 시간	12 시간	12 시간	17 시간	13 시간
대기전력		0.5 W	0.9 W	1.0 W	0.3 W	1.1 W
소음		36 dB	49 dB	50 dB	44 dB	52 dB
구조·외관, 화학적 노출 저항성, 방수		이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음
진동수 (횟수/분)		16,000 회	16,000 회	16,000 회	16,000 회	5,000 회(회전) / 20,000 회
무게		143 g	139 g	204 g	84 g	132 g
크기	칫솔 (길이×굵기)	248×33 ㎜	242×30 ㎜	264×36 ㎜	207×29 ㎜	232×32 ㎜
	칫솔머리 (너비×높이)	10×16 ㎜	12×16 ㎜	13×18 ㎜	11×16 ㎜	14×20 ㎜
전동칫솔 구입가격		99,800 원	114,100 원	168,000 원	115,760 원	105,350 원
교체칫솔모 구입가격		8,270 원	6,490 원	7,500 원	7,000 원	6,780 원

(2) 건전지식 제품

브랜드(모델명)		시스테마 (음파진동 어시스트브러시)	페리오 (아이브러시 음파진동칫솔)	테스코 (프로테크 전동칫솔)	암앤해머 스핀브러쉬 (프로화이트닝 EX Soft)	오랄비 (크로스액션 파워 항균칫솔)
판매업체		씨제이라이온	엘지생활건강	홈플러스	유한양행	한국피앤지
제품사진
작동방식		음파식	음파식	회전식	회전왕복식	회전왕복식
모 끝 다듬질		해당 없음(미세모)	★★(미세모와 일반모가 섞인 혼합모)	★★	★★	★★
강모다발의 유지력		기준 적합	기준 적합	기준 적합	기준 적합	기준 적합
건전지 교체후 사용가능시간		620 분	1493 분	620 분	585 분	438 분
소음		24 dB	31 dB	48 dB	61 dB	59 dB
구조·외관, 화학적 노출 저항성, 방수		이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음	이상 없음
진동수 (횟수/분)		9,000 회	11,000 회	5,000 회 (회전)	4,000 회 (회전,왕복)	7,000 회 (회전,왕복)
무게		31 g	32 g	124 g	114 g	70 g
크기	칫솔(길이×굵기)	191×16 ㎜	147×20 ㎜	208×35 ㎜	211×36 ㎜	201×22 ㎜
	칫솔머리 (너비×높이)	11×16 ㎜	10×13 ㎜	14×18 ㎜	14×18 ㎜	14×20 ㎜
사용건전지		AAA×1개 (1.5 V)	AAA×1개 (1.5 V)	AA×2개 (3.0 V)	AA×2개 (3.0 V)	AA×1개 (1.5 V)
전동칫솔 구입가격		20,000 원	19,900 원	9,900 원	9,730 원	11,160 원
교체칫솔모 구입가격		3,250 원	4,150 원	2,050 원	5,730 원	4,330 원

❖ 한국소비자원은 정부 3.0의 핵심가치인 개방·공유·소통·협력을 통해 국민이 행복한 세상을 만들어 가겠습니다.
	위 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. www.kca.go.kr